|  |
| --- |
| Утвержден  |
| от « » 2013 г. №  |

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ**

**«ПАРКЕТЧИК»**

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

**ПАРКЕТЧИК**

(наименование профессионального стандарта)

|  |
| --- |
|  |
| Регистрационный номер |

**I. Общие сведения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Выполнение различных видов паркетных работ при возведении, ремонте и реконструкции зданий и сооружений.* |  |  |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Паркетные работы при выполнении работ по ремонту и строительству конструкций различного назначения. |
| Группа занятий: |
| 7132 | Паркетчик |  |  |
| (код ОКЗ) | (наименование) |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |
| 45.43. | Устройство покрытий полов и облицовка стен. |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

|  |
| --- |
| **II.** **Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт****(функциональная карта вида трудовой деятельности)** |
| Профессиональный стандарт содержит описание следующих трудовых функций: |
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Подготовка к проведению паркетных работ | 3 | Подготовка ручных инструментов к работе. | А/01.3 | 3 |
| Подготовка основания. | А/02.3 | 3 |
| Устройство подстилающего слоя под паркет из бумаги, картона или мастики. | А/03.3 | 3 |
| Устройство обрешетки под щитовой паркет и оснований из оргалита, ДСП и ДВП | А/04.3 | 3 |
| Острожка и циклевка паркетных полов вручную. | А/05.3 | 3 |
| Фуговка кромок и торцов планок вручную, электрифицированным инструментом и на станках. | А/06.3 | 3 |
| Установка плинтусов. | А/07.3 | 3 |
| Натирка паркетных полов машинами. | А/08.3 | 3 |
| B | Выполнение паркетных работ | 4 | Настилка полов из паркетных планок, доски и паркетных щитов. | B/01.4 | 4 |
| Облицовка ступеней паркетной планкой. | B/02.4 | 4 |
| Острожка, циклевка и шлифовка паркетных полов машинами и электрифицированным инструментом | B/03.4 | 4 |
| Смена отдельных планок ламинированного паркета, досок или щитов паркетных полов | B/04.4 | 4 |
| Настилка полов из рядового щитового паркета. | B/05.4 | 4 |
| Смена и переклепка щитового паркета. | B/06.4 | 4 |
| Изготовление рядовых паркетных щитов. | B/07.4 | 4 |
| C | Выполнение сложных паркетных работ | 5-6 | Настилка и ремонт полов из художественного (мозаичного и цветного) паркета. | C/01.5 | 5 |
| Наклейка комплектов фигур на основание паркетных щитов по заданному рисунку. | C/02.5 | 5 |
| Разбивка помещений большой площади(залов) на отдельные захватки с указанием осей и границ маячных рядов. | C/03.5 | 5 |
| Настилка и ремонт паркетных полов в помещениях цилиндрической и овальной формы. | C/04.5 | 5 |
| Настилка и отделка при реставрации полов из художественного паркета по рисункам или образцам. | C/05.6 | 6 |
| Изготовление, резка и наклейка лекальных фигур «по месту». | C/06.6 | 6 |

|  |
| --- |
| **III. Характеристика обобщенных трудовых функций** |
| **3.1. Обобщенная трудовая функция:** |
| Наименование | Подготовка к проведению паркетных работ | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
|  |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |
| Возможные наименования должностей | Паркетчик |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное образование и профессиональное обучение в соответствии с образовательными программами среднего профессионального образования по специальности паркетчик.  |
| Требования к опыту практической работы | 1. без требования к стажу: выпускник учреждения профессионального образования при условии сдачи в организации профессионально-квалификационного экзамена на подтверждение (повышение) квалификационного разряда 3 разряд2. требования к стажу: не менее одного года работы для 3 разрядов |
| Особые условия допуска к работе | Врачебное профессионально-консультативное заключение о профессиональной пригодности работника к выполнению трудовой деятельности согласно трудовой функции. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ (Приказ Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1996 г. №90 «О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии» (с изменениями от 11 сентября 2000 г., 6 февраля 2001 г.)) |
| Не моложе 18 лет |
| Прохождение работником противопожарного инструктажа. |
| Прохождение работником инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7132 | Паркетчик |
| ЕТКС №3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы"  |  | Паркетчик (3-й разряд) |
| ОКНПО | 150403 | Паркетчик |

|  |
| --- |
| **3.1.1. Трудовая функция** |
| Наименование | Подготовка ручных инструментов к работе. | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |  |
| Трудовые действия | Подготовка ручных инструментов к работе |
| Необходимые умения | Выполнение заточки и правки зубьев ножовки, ножей, рубанков; фугования, развода и заточки зубьев ножовки.  |
| Соблюдать требования безопасности труда при выполнении паркетных работ. |
| Необходимые знания | Способы подготовки ручных инструментов к работе.  |
| Правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности. |
| *Другие характеристики* | Средства труда: Точильные бруски, оселки, напильники, шаблоны, простая разводка, универсальная разводка, индикатор – разводомер. |
| Предметы труда: Молоток паркетный, молоток плотничный рубанок, клещи, добойник, цикли, ножовка с обушком, шпатель, напильник, металлический угольник, рулетка, нож. |
| Ответственность, исполнительность, аккуратность, личная организованность, дисциплинированность, самостоятельность. Понимание сущности и значимости своей профессии. |
| Рекомендуемое наименование профессии: Паркетчик |
| Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Паркетчик 3 разряда |

|  |
| --- |
| **3.1.2. Трудовая функция** |
| Наименование | Подготовка основания | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |  |
| Трудовые действия | Выполнение различных видов стяжек Очистка стяжек. Проверка ровности и горизонтальности стяжки |
| Необходимые умения | Приемы работы при выполнении различных видов стяжек.  |
| Соблюдать требования безопасности труда при выполнении паркетных работ. |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к основаниям под паркетные полы.  |
| Правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности. |
| *Другие характеристики* | Средства труда: Большая и малая гребенки, скребок на длинной ручке, стальные щетки для зачистки основания, шпатели различной формы, деревянная лопаточка для разравнивания битума или клеевого раствора, шаблон для сортировки планок по размеру. |
| Предметы труда: Песок, цементно-песчанный раствор, ДВП, ДСП, клей, горячий битум, литой асфальт, бетон или гипсобетон, ленточные звукоизоляционные прокладки из древесноволокнистых или минераловатных плит,смесь «Ветонит 5000», «Ветонит 6000», «Ветонит 3000», раствор «Ветонит Праймер», защитные очки, респиратор , термос для хранения битума. |
| Рекомендуемое наименование профессии: Паркетчик |
| Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Паркетчик 3 разряда |

|  |
| --- |
| **3.1.3. Трудовая функция** |
| Наименование | Устройство подстилающего слоя под паркет из бумаги, картона или мастики. | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |  |
| Трудовые действия | Подстилание слоя под паркет из бумаги, картона или мастики. |
| Необходимые умения | Уметь устраивать подстилающий слой под паркет из бумаги, картона или мастики. |
| Соблюдать требования безопасности труда при выполнении паркетных работ. |
| Необходимые знания | Виды материалов для подстилающего слоя под паркет.  |
| Виды применяемых мастик. |
| Правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности. |
| *Другие характеристики* | Средства труда: Лейка для мастики, большая и малая гребенки, скребок на длинной ручке, стальные щетки для зачистки основания, шпатели различной формы, деревянная лопаточка для разравнивания битума или клеевого раствора, шаблон для сортировки планок по размеру, ковш КМ для разливки мастики. |
| Предметы труда: Картон, строительная бумага, подложка, битумная мастика « Биски», клеящая мастика «Перминад», битумно-каучуковая мастика, паркетные планки, защитные очки, респиратор, термос для хранения битума. |
| Рекомендуемое наименование профессии: Паркетчик |
| Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Паркетчик 3 разряда |

|  |
| --- |
| **3.1.4. Трудовая функция** |
| Наименование | Устройство обрешетки под щитовой паркет и оснований из оргалита, ДСП и ДВП | Код | A/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |  |
| Трудовые действия | Заготовка подкладок. Укладка обрешетки по готовому основанию с пригонкой и креплением всех элементов. Выверка обрешетки. |
| Необходимые умения | Приемы работы по устройству обрешеток.  |
| Соблюдать требования безопасности труда при выполнении паркетных работ. |
| Необходимые знания | Основные породы, свойства и пороки древесины, правила устройства обрешеток и настилов |
| Правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности. |
| *Другие характеристики* | Средства труда: Ножовка, рулетка, стамеска, топор, молоток. |
| Предметы труда: Бруски, оргалит, ДВП, ДСП, саморезы. |
| Рекомендуемое наименование профессии: Паркетчик |
| Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Паркетчик 3 разряда |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **3.1.5. Трудовая функция** |
| Наименование | Острожка и циклевка паркетных полов вручную. | Код | A/05.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |  |
| Трудовые действия | Очистка полов мокрыми опилками. Острожка полов рубанком со смачиванием и отметанием стружки. Пристрожка вручную мест примыканий после механизированной острожки. Циклевка паркетных полов вручную. |
| Необходимые умения | Выполнять работы по острожке и циклевке паркетных полов вручную. |
| Умение работать циклями и рубанком. |
| Циклевание пола ручными циклями |
| Соблюдать требования безопасности труда при выполнении паркетных работ. |
| Необходимые знания | Способы острожки и циклевки паркетных полов.  |
| Правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности. |
| *Другие характеристики* | Средства труда: Ручная цикля с длинной и с короткой ручкой, рубанок. |
| Предметы труда: Паркетное покрытие |
| Рекомендуемое наименование профессии: Паркетчик |
| Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Паркетчик 3 разряда |

 |
|

|  |
| --- |
| **3.1.6. Трудовая функция** |
| Наименование | Фуговка кромок и торцов планок вручную, электрифицированным инструментом и на станках. | Код | A/06.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |  |
| Трудовые действия | Фуговка кромок и торцов планок вручную, электрифицированным инструментом и на станках. |
| Необходимые умения | Фуговать кромки и торцы планок вручную, электроинструментом и на станках.  |
| Соблюдать требования безопасности труда при выполнении паркетных работ. |
| Необходимые знания | Устройство и правила эксплуатации электрифицированного инструмента и станков, применяемых для обработки паркета.  |
| Правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности. |
| *Другие характеристики* | Средства труда: Циклевальная машина, шлифовальная машина, фуговальный станок. |
| Предметы труда: Паркетные планки. |
| Рекомендуемое наименование профессии: Паркетчик |
| Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Паркетчик 3 разряда |

 |
|

|  |
| --- |
| **3.1.7. Трудовая функция** |
| Наименование | Установка плинтусов. | Код | A/07.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |  |
| Трудовые действия | Установка плинтусов. |
| Необходимые умения | Приемы работы по установке плинтусов.  |
| Соблюдать требования безопасности труда при выполнении паркетных работ. |
| Необходимые знания | Способы крепления плинтусов к стенам и полам.  |
| Требования, предъявляемые к основаниям под паркетные полы. |
| Правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности. |
| Другие характеристики | Средства труда: Рулетка, уровень, угольник, шуруповерт. |
| Предметы труда: Плинтусы, уголки, саморезы. |
| Рекомендуемое наименование профессии: Паркетчик |
| Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Паркетчик 3 разряда |

|  |
| --- |
| **3.1.8. Трудовая функция** |
| Наименование | Натирка паркетных полов машинами. | Код | A/08.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |  |
| Трудовые действия | Натирка паркетных полов машинами. |
| Необходимые умения | Уметь обрабатывать различные виды паркета различными мастиками.  |
| Соблюдать требования безопасности труда при выполнении паркетных работ. |
| Правильно эксплуатировать полотерную машину. |
| Необходимые знания | Виды мастик.  |
| Требования, предъявляемые к основаниям под паркетные полы. |
| Правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности. |
| Приемы использования мастик |
| Устройство и правила эксплуатации полотерной машины |
| Другие характеристики | Средства труда: Полотерная машина со сменами капроновыми щетками, полотер Floorcare Lugler. |
| Предметы труда: Скипидарная и водная мастика, масло фирмы «Густав Черс», паркетное покрытие. |
| Рекомендуемое наименование профессии: Паркетчик |
| Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Паркетчик 3 разряда |

|  |
| --- |
| **3.2. Обобщенная трудовая функция:** |
| Наименование | Выполнение паркетных работ | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
|  |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |
| Возможные наименования должностей | Паркетчик |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное образование и профессиональное обучение в соответствии с образовательными программами среднего профессионального образования по специальности паркетчик.  |
| Требования к опыту практической работы | 1. без требования к стажу: выпускник учреждения профессионального образования при условии сдачи в организации профессионально-квалификационного экзамена на подтверждение (повышение) квалификационного разряда 4 разряд2. требования к стажу: не менее одного года работы для 4 разрядов |
| Особые условия допуска к работе | Врачебное профессионально-консультативное заключение о профессиональной пригодности работника к выполнению трудовой деятельности согласно трудовой функции. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ (Приказ Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1996 г. №90 «О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии» (с изменениями от 11 сентября 2000 г., 6 февраля 2001 г.)) |
| Не моложе 18 лет |
| Прохождение работником противопожарного инструктажа. |
| Прохождение работником инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7132 | Паркетчик |
| ЕТКС №3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы"  |  | Паркетчик (4-й разряд) |
| ОКНПО | 150403 | Паркетчик |

|  |
| --- |
| **3.2.1. Трудовая функция** |
| Наименование | Настилка полов из паркетных планок, доски и паркетных щитов. | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |  |
| Трудовые действия | Грунтование основания. Нанесение и разравнивание мастики по огрунтованной поверхности. Настилка пола из паркетной планки и паркетной доски. Пригонка и прирезка планок в местах примыканий. Подбор щитов при необходимости. Настилка паркетных полов и добора. Пригонка и заделка стыковых соединений. Крепление щитов гвоздями. Устранение провесов острожкой. |
| Необходимые умения | Укладывать паркетные планки различными способами: «елка», «вьетнамка» , « палубный», «ковер», «лесенка», «плетенка», «разбежка», «квадрат», «кольчуга»,«сетка». «витраж»и др.   |
| Укладывать паркетные доски двумя способами –«плавающим» и по деревянным лагам. |
| Укладывать паркетные щиты по лагам и по сплошному основанию. |
| Соблюдать требования безопасности труда при выполнении паркетных работ |
| Уметь организовывать рабочее место. |
| Необходимые знания | Способы настилки паркетных полов из отдельных планок, досок и паркетных щитов. |
| Правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности. |
| *Другие характеристики* | Средства труда: Маячный шнур, линейка, молоток, уровень с рейкой, увлажненная ветошь, сухая тряпка, сжимы домкратного типа, клиновой сжим с подвижной скобой, ручная электродисковая пила, шпатель. |
| Предметы труда: Паркетные планки, паркетные доски, паркетные щиты, ленточные прокладки из мягких древесно-волокнистых плит, рейки, бруски, гвозди, водостойкий клей, влагозащитная подложка, листовая пробка или гофрированный картон. ДВП, ПВАД, песчаная подсыпка, мастика. |
| Рекомендуемое наименование профессии: Паркетчик |
| Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Паркетчик 4 разряда |

|  |
| --- |
| **3.2.2. Трудовая функция** |
| Наименование | Облицовка ступеней паркетной планкой. | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |  |
| Трудовые действия | Облицовка ступеней паркетной планкой. |
| Необходимые умения | Уметь облицовывать ступени паркетной планкой. Рационально организовывать рабочее место. Соблюдать требования безопасности труда при выполнении паркетных работ |
| Необходимые знания | Способы облицовки ступеней паркетной планкой.Правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности. |
| *Другие характеристики* | Средства труда: Маячный шнур, линейка, молоток, уровень с рейкой, увлажненная ветошь, сухая тряпка, сжимы домкратного типа. |
| Предметы труда: Паркетная планка, паркетный клей. |
| Рекомендуемое наименование профессии: Паркетчик |
| Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Паркетчик 4 разряда |

|  |
| --- |
| **3.2.3. Трудовая функция** |
| Наименование | Острожка, циклевка и шлифовка паркетных полов машинами и электрифицированным инструментом | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |  |
| Трудовые действия | Очистка полов мокрыми опилками. Острожка паркетных полов машинами и электрифицированным инструментом. Циклевка паркетных полов машинами и электрифицированным инструментом. Шлифовка паркетных полов машинами и электрифицированным инструментом. |
| Необходимые умения | Уметь выполнять острожку, циклевку и шлифовку паркетных полов машинами и электрифицированным инструментом. Экономно расходовать применяемые материалы и электроэнергию. Рационально организовывать рабочее место.Соблюдать требования безопасности труда при выполнении паркетных работ |
| Необходимые знания | Устройство машин для отделки паркетных полов и правила их эксплуатации. Устройство и приемы безопасной работы электрифицированным инструментом Правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности. |
| *Другие характеристики* | Средства труда: Циклевочная машина, шлифовальная машина ленточного типа, универсальная плоскошлифовальная машина, дисковая шлифовальная машина Elan, плоскошлифовальная однодисковая машина Single. |
| Предметы труда: Паркетное покрытие. |
| Рекомендуемое наименование профессии: Паркетчик |
| Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Паркетчик 4 разряда |

 |
| **3.2.4. Трудовая функция** |
| Наименование | Смена отдельных планок ламинированного паркета, досок или щитов паркетных полов | Код | B/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |  |
| Трудовые действия | Смена отдельных планок ламинированного паркета, досок или щитов паркетных полов. |
| Необходимые умения | Производить смену отдельных паркетных планок, досок или щитов паркетных полов полностью или частично. Экономно расходовать применяемые материалы и электроэнергию. Рационально организовывать рабочее место. Соблюдать требования безопасности труда при выполнении паркетных работ |
| Необходимые знания | Способы ремонта отдельных планок ламинированного паркета, досок или щитов паркетных полов.Правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности. |
| *Другие характеристики* | Средства труда: Барабанная машина, цикли, шпатель, стамеска, паркетно-шлифовальная машина. |
| Предметы труда: Полимерцементный раствор, шпатлевка, грунтовка, мастика, клей. |
| Рекомендуемое наименование профессии: Паркетчик |
| Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Паркетчик 4 разряда |
| **3.2.5. Трудовая функция** |
| Наименование | Настилка полов из рядового щитового паркета. | Код | B/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |  |
| Трудовые действия | Грунтование основания. Нанесение и разравнивание мастики по огрунтованной поверхности. Крепление щитов гвоздями. Пригонка и заделка стыковых соединений. Устранение провесов острожкой. |
| Необходимые умения | Укладывать паркетные щиты по лагам и по сплошному основанию. Экономно расходовать применяемые материалы и электроэнергию. Рационально организовывать рабочее место. Соблюдать требования безопасности труда при выполнении паркетных работ |
| Необходимые знания | Способы настилки паркетных полов из паркетных щитов. Правила рациональной организации рабочего места. Правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности. |
| *Другие характеристики* | Средства труда: Маячный шнур, линейка, молоток, уровень с рейкой, увлажненная ветошь, сухая тряпка, сжимы домкратного типа, ручная электродисковая пила, шпатель. |
| Предметы труда: Паркетные щиты, ленточные прокладки из мягких древесно-волокнистых плит, рейки, бруски, гвозди, водостойкий клей, влагозащитная подложка, листовая пробка или гофрированный картон. ДВП, ПВАД, мастика. |
| Рекомендуемое наименование профессии: Паркетчик |
| Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Паркетчик 4 разряда |
| **3.2.6. Трудовая функция** |
| Наименование | Смена и переклепка щитового паркета. | Код | B/06.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |  |
| Трудовые действия | Смена щитового паркета. Переклепка щитового паркета. |
| Необходимые умения | Производить смену и переклепку щитового паркета. Экономно расходовать применяемые материалы и электроэнергию. Рационально организовывать рабочее место. Соблюдать требования безопасности труда при выполнении паркетных работ |
| Необходимые знания | Способы замены и переклепки щитового паркета. Правила рациональной организации рабочего места.Правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности. |
| *Другие характеристики* | Средства труда: Маячный шнур, линейка, молоток, уровень с рейкой, увлажненная ветошь, сухая тряпка, сжимы домкратного типа, ручная электродисковая пила, шпатель. |
| Предметы труда: Щитовой паркет, ленточные прокладки из мягких древесно-волокнистых плит, рейки, бруски, гвозди, водостойкий клей, влагозащитная подложка, листовая пробка или гофрированный картон. ДВП, ПВАД, мастика. |
| Рекомендуемое наименование профессии: Паркетчик |
| Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Паркетчик 4 разряда |

|  |
| --- |
| **3.2.7. Трудовая функция** |
| Наименование | Изготовление рядовых паркетных щитов. | Код | B/07.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |  |
| Трудовые действия | Раскрой сухой обрезной доски. Торцовка заготовок. Колибрование заготовок. Профилирование заготовок. Профилирование торцов планок. Сборка щитов. |
| Необходимые умения | Соблюдение правил технологического процесса на станках. Экономно расходовать применяемые материалы и электроэнергию. Рационально организовывать рабочее место. Соблюдать требования безопасности труда при выполнении паркетных работ и работы на станках. |
| Необходимые знания | Устройство и правила эксплуатации станков, применяемых для изготовления паркетных щитов.Правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности. |
| *Другие характеристики* | Средства труда: Ленточно-делительный станок, многопильный станок, торцовочный станок, четырехсторонний станок, паркетная линия, двухсторонний шипорезный станок, паркетный молоток. |
| Предметы труда: Паркетная планка, паркетный клей. |
| Рекомендуемое наименование профессии: Паркетчик |
| Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Паркетчик 4 разряда |

|  |
| --- |
| **3.3. Обобщенная трудовая функция:** |
| Наименование | Выполнение сложных паркетных работ | Код | С | Уровень квалификации | 5-6 |
|  |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |
| Возможные наименования должностей | Паркетчик |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное образование и профессиональное обучение в соответствии с образовательными программами среднего профессионального образования по специальности паркетчик.  |
| Требования к опыту практической работы | не менее двух лет работы для 5 и 6 разрядов |
| Особые условия допуска к работе | Врачебное профессионально-консультативное заключение о профессиональной пригодности работника к выполнению трудовой деятельности согласно трудовой функции. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ (Приказ Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1996 г. №90 «О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии» (с изменениями от 11 сентября 2000 г., 6 февраля 2001 г.)) |
| Не моложе 20 лет |
| Прохождение работником противопожарного инструктажа. |
| Прохождение работником инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7132 | Паркетчик |
| ЕТКС №3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы"  |  | Паркетчик (5-й разряд) |
| Паркетчик (6-й разряд) |
| ОКНПО | 150403 | Паркетчик |

|  |
| --- |
| **3.3.1. Трудовая функция** |
| Наименование | Настилка и ремонт полов из художественного (мозаичного и цветного) паркета. | Код | С/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |  |
| Трудовые действия | Подготовка основания. Огрунтовка основания. Настилка полов из художественного (мозаичного и цветного) паркета. Ремонт полов из художественного( мозаичного и цветного) паркета. |
| Необходимые умения | Настилать и ремонтировать пол из художественного паркета. Рационально организовывать рабочее место при соответствующих паркетных работах. Выполнять требования безопасности труда при выполнении соответствующих паркетных работ. |
| Необходимые знания | Способы настилки и ремонта художественного паркета. Правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности. |
| *Другие характеристики* | Средства труда: Маячный шнур, линейка, молоток, уровень с рейкой, увлажненная ветошь, сухая тряпка, сжимы домкратного типа, ручная электродисковая пила, шпатель. |
| Предметы труда: Бетон, листы влагостойкой фанеры, праймер, мастика, полиэтиленовая пленка с фольгой, клееная фанера, дюбеля, планки штучного художественного паркета, паркетный клей, грунтовка, крепежные гвозди, ДВП, эскиз.  |
| Рекомендуемое наименование профессии: Паркетчик |
| Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Паркетчик 5 разряда |

|  |
| --- |
| **3.3.2. Трудовая функция** |
| Наименование | Наклейка комплектов фигур на основание паркетных щитов по заданному рисунку. | Код | С/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |  |
| Трудовые действия | Наклейка комплектов фигур на основание паркетных щитов по заданному рисунку. |
| Необходимые умения | Соблюдение технологии производства наклеивание комплектов фигур на основание паркетных щитов по заданному рисунку. Рационально организовывать рабочее место при соответствующих паркетных работах. Выполнять требования безопасности труда при выполнении соответствующих паркетных работ. |
| Необходимые знания | Способы наклейки комплектов фигур на основание по заданному рисунку. Правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности. |
| *Другие характеристики* | Средства труда: Маячный шнур, линейка, молоток, уровень с рейкой, увлажненная ветошь, сухая тряпка, сжимы домкратного типа, ручная электродисковая пила, шпатель. |
| Предметы труда: Бетон, листы влагостойкой фанеры, праймер, мастика, полиэтиленовая пленка с фольгой, клееная фанера, дюбеля, планки штучного художественного паркета, паркетный клей, грунтовка, крепежные гвозди , ДВП, эскиз. |
| Рекомендуемое наименование профессии: Паркетчик |
| Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Паркетчик 5 разряда |

|  |
| --- |
| **3.3.3. Трудовая функция** |
| Наименование | Разбивка помещений большой площади (залов) на отдельные захватки с указанием осей и границ маячных рядов. | Код | С/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |  |
| Трудовые действия | Разбивка помещений большой площади (залов) на отдельные захватки с указанием осей и границ маячных рядов. |
| Необходимые умения | Выполнять четко и точно разбивку помещения большой площади на отдельные захватки с указанием осей и границ маячных рядов. Рационально организовывать рабочее место при соответствующих паркетных работах. Выполнять требования безопасности труда при выполнении соответствующих паркетных работ. |
| Необходимые знания | Способы разбивки помещений. Правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности. |
| *Другие характеристики* | Средства труда: Маячный шнур, рулетка, уровень. |
| Предметы труда: Основание для укладки паркета. |
| Рекомендуемое наименование профессии: Паркетчик |
| Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Паркетчик 5 разряда |

|  |
| --- |
| **3.3.4. Трудовая функция** |
| Наименование | Настилка и ремонт паркетных полов в помещениях цилиндрической и овальной формы. | Код | С/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |  |
| Трудовые действия | Грунтование основания. Нанесение и разравнивание мастики по огрунтованной поверхности. Настилка пола из паркетной планки и паркетной доски. Пригонка и прирезка планок в местах примыканий. Подбор щитов при необходимости. Настилка паркетных полов и добора. Пригонка и заделка стыковых соединений. Крепление щитов гвоздями. Устранение провесов острожкой. |
| Необходимые умения | Настилать и ремонтировать паркетный пол в помещениях цилиндрической и овальной формы. Рационально организовывать рабочее место при соответствующих паркетных работах. Выполнять требования безопасности труда при выполнении соответствующих паркетных работ. |
| Необходимые знания | Способы и технологию производства настилки и ремонта паркетных полов в помещении цилиндрической и овальной формы. Правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности. |
| *Другие характеристики* | Средства труда: Маячный шнур, линейка, молоток, уровень с рейкой, увлажненная ветошь, сухая тряпка, сжимы домкратного типа, клиновой сжим с подвижной скобой, ручная электродисковая пила, шпатель. |
| Предметы труда: Паркетные планки, паркетные доски, паркетные щиты, ленточные прокладки из мягких древесно-волокнистых плит, рейки, бруски, гвозди, водостойкий клей, влагозащитная подложка, листовая пробка или гофрированный картон. ДВП, ПВАД, песчаная подсыпка, мастика. |
| Рекомендуемое наименование профессии: Паркетчик |
| Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Паркетчик 5 разряда |

|  |
| --- |
| **3.3.5. Трудовая функция** |
| Наименование | Настилка и отделка при реставрации полов из художественного паркета по рисункам или образцам. | Код | С/05.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |  |
| Трудовые действия | Грунтование основания для реставрации отдельного участка. Нанесение и разравнивание мастики по огрунтованной поверхности. Подбор художественного паркета по рисунку или образцу. Настилка при реставрации полов из художественного паркета по рисункам или образцам. Отделка при реставрации полов из художественного паркета по рисункам или образцам. |
| Необходимые умения | Уметь правильно подобрать художественный паркет по рисунку. Соблюдать технологический процесс по реставрации художественного паркета по рисунку или эскизу. Рационально организовывать рабочее место при соответствующих паркетных работах. Выполнять требования безопасности труда при выполнении соответствующих паркетных работ. |
| Необходимые знания | Способы реставрации художественного паркета, Особенности их интерьера. Способы настилки и отделки паркетных полов при реставрации. Правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности. |
| *Другие характеристики* | Средства труда: Маячный шнур, линейка, молоток, уровень с рейкой, увлажненная ветошь, сухая тряпка, сжимы домкратного типа, клиновой сжим с подвижной скобой, ручная электродисковая пила, шпатель. |
| Предметы труда: Паркетные планки, паркетные доски, паркетные щиты, ленточные прокладки из мягких древесно-волокнистых плит, рейки, бруски, гвозди, водостойкий клей, влагозащитная подложка, листовая пробка или гофрированный картон. ДВП, ПВАД, песчаная подсыпка, мастика. |
| Рекомендуемое наименование профессии: Паркетчик |
| Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Паркетчик 6 разряда |

|  |
| --- |
| **3.3.6. Трудовая функция** |
| Наименование | Изготовление, резка и наклейка лекальных фигур «по месту». | Код | С/06.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |  |
| Трудовые действия | Раскрой сухой обрезной доски. Торцовка заготовок. Калибрование заготовок. Профилирование заготовок. Профилирование торцов планок. Изготовление фигур по лекалу. |
| Необходимые умения | Соблюдать технологию производства при изготовлении, нарезки, наклеивании комплектов лекальных фигур по заданному рисунку.Рационально организовывать рабочее место при соответствующих паркетных работах. Выполнять требования безопасности труда при выполнении соответствующих паркетных работ. |
| Необходимые знания | Виды твердых и ценных пород дерева и особенности их применения. Способы изготовления и резки комплектов лекальных фигур по заданному рисунку. Правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности. |
| *Другие характеристики* | Средства труда: Ленточно-делительный станок, многопильный станок, торцовочный станок, четырехсторонний станок, паркетная линия, двухсторонний шипорезный станок, паркетный молоток. |
| Предметы труда: Паркетная планка, паркетный клей, лекало. |
| Рекомендуемое наименование профессии: Паркетчик |
| Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Паркетчик 6 разряда |

|  |
| --- |
|  |
| **IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта** |
| * 1. **Ответственная организация – разработчик:**
 |
| Ассоциация саморегулируемых организаций по комплексному перспективному развитию инженерных изысканий, проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта «ЕДИНСТВО» (Ассоциация СРО «ЕДИНСТВО»)125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 8. |
| (наименование организации) |
|  | Президент Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО» Воловик Михаил Валентинович |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  | (подпись) |
| * 1. **Наименования организаций – разработчиков:**
 |
| 1 | Национальное объединение строителей 123242, г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 3 |
| 2 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» (ФГБОУ ВПО «СПбГПУ»)195251, г.Санкт-Петербург, ул.Политехническая, д.29 |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |